**CHECK LIST RELATIVE AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL “*DO NO SIGNIFICANT HARM*” (DNSH) DI CUI ALLA CIRCOLARE MEF-RGS n. 33/2022 - SCHEDA 33 E SCHEDA 5 - FASE EX POST**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Scheda 33 - Produzione di energia a partire dall'energia idroelettrica*** | | | | |
| *Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH* | | | | |
| **Tempo di svolgimento delle verifiche** | **n.** | **Elemento di controllo** | **Esito[[1]](#footnote-1)**  **(Sì/ Non applicabile)** | **Commento**  **(obbligatorio in caso di N/A)** |
|  | *Il punto 1 è applicabile esclusivamente nel caso in cui fossero stati verificati, in fase di progetto (ex-ante), alternativamente i criteri di cui ai punti 1 e 2 della scheda ex-ante* | | | |
| Ex-post | 1 | Sono verificati i requisiti valutati ex-ante ai punti 1 e 2? |  |  |
| *I punti 2 e 3 sono applicabili esclusivamente nel caso in cui fosse stato verificato, in fase di progetto (ex-ante), il criterio di cui al punto 4 della scheda ex-ante* | | |  |
| 2 | E' stata condotta una valutazione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita dell’impianto, calcolata conformemente la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018, la norma ISO 14064-1:2018 o lo strumento G-res dalla quale emerge il rispetto della soglia massima di 100 gCO2e/kWh? |  |  |
| 3 | La valutazione di cui al punto 2 è stata verificata da terza parte indipendente? |  |  |
| 4 | Sono state attuate delle soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate? |  |  |
| 5 | Sono state attuate tutte le necessarie azioni mitigative dei potenziali impatti negativi emersi dalle valutazioni svolte ex-ante (punto 6), anche con riferimento alle misure volte a proteggere o migliorare gli habitat a garantire un flusso ecologico e a garantire la risalita e la discesa a valle dei pesci? |  |  |
| 6 | Sono state attuazione tutte le necessarie azioni mitigative dei potenziali impatti negativi emersi dalla VIA o verifica di assoggettabilità a VIA condotte in fase ex-ante? |  |  |
| 7 | Sono attuate tutte le necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente. |  |  |

N.B.: LA SEGUENTE SCHEDA (SCHEDA 5) VA COMPILATA SOLO PER GLI INTERVENTI CHE PREVEDONO CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI DI DIMENSIONE SUPERIORE AI 5.000 **mq** E L’APERTURA DI UN CAMPO BASE[[2]](#footnote-2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici[[3]](#footnote-3)*** | | | | |
| *Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH* | | | | |
| **Tempo di svolgimento delle verifiche** | **n.** | **Elemento di controllo** | **Esito[[4]](#footnote-4)**  **(Sì/ Non applicabile)** | **Commento**  **(obbligatorio in caso di N/A)** |
| Ex-post | 1 | Sono state adottate le eventuali misure di mitigazione del rischio di adattamento? |  |  |
| 2 | E' disponibile la relazione geologica e idrogeologica relativa alla pericolosità dell'area attestate l'assenza di condizioni di rischio idrogeologico? |  |  |
| 3 | Se applicabile, è disponibile il Piano di gestione AMD – Acque Meteoriche di Dilavamento? |  |  |
| 4 | Se applicabile, sono state ottenute le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue? |  |  |
| 5 | E' disponibile il bilancio idrico delle attività di cantiere? |  |  |
| 6 | E' disponibile la relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R” del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE)? |  |  |
| 7 | Sono disponibili le schede tecniche dei materiali utilizzati[[5]](#footnote-5)? |  |  |
| 8 | Se realizzata, è disponibile la caratterizzazione del sito? |  |  |
| 9 | Se presentata, è disponibile la deroga al rumore? |  |  |
| 10 | Se pertinente, sono state adottate le azioni mitigative previste dalla VInCA – Valutazione di Incidenza? |  |  |

1. Nel caso di risposta affermativa scrivere “SI”. Nel caso in cui la verifica non sia pertinente all’intervento proposto scrivere “Non applicabile” e motivarne le ragioni nella colonna “Commenti”. Per ulteriori chiarimenti sulla compilazione delle check list DNSH si rinvia alla relativa FAQ pubblicata al seguente link italiadomani.gov.it. [↑](#footnote-ref-1)
2. Per campo base si intende un’area di cantiere in cui sono ospitate strutture con funzioni direttive, tecniche, operative, logistiche (magazzini), di gestione del personale, nonché destinate al riposo e ristorazione. [↑](#footnote-ref-2)
3. La Scheda 5 si applica agli interventi che prevedono l’apertura di un Campo Base connesso ad un cantiere temporaneo o mobile, in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, come elencati nell’Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) al Titolo IV del d.lgs. 81/08 e ss.m.i. Per grandi dimensioni si intendono cantieri afferenti a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 m2, etc. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nel caso di risposta affermativa scrivere “SI”. Nel caso in cui la verifica non sia pertinente all’intervento proposto scrivere “Non applicabile” e motivarne le ragioni nella colonna “Commenti”. Per ulteriori chiarimenti sulla compilazione delle check list DNSH si rinvia alla relativa FAQ pubblicata al seguente link italiadomani.gov.it. [↑](#footnote-ref-4)
5. Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui al “Authorization List” presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate. Si veda Scheda n 5 allegata alla Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente, sezione D, paragrafo “Prevenzione e riduzione dell’inquinamento” (Guida Operativa DNSH) scaricabile sul sito gse.it e su italiadomani.gov.it. [↑](#footnote-ref-5)